{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["健康管理中心"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"健康管理中心","index":0,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,6],[23,3,25,3],[29,3,32,3],[35,3,36,3],[38,0,38,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["兴龙湖院区健康管理科家具参数及数量"]
["序号","产品名称","规格","产品图片","材质说明","数量","单位"]
[1,"办公桌","1600*1200*750",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、三聚氰胺板：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n3、封边：采用优质PVC封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损。检测依据符合：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求。检测项目满足：塑料封边条外观（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直，无缺损）；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；封边条甲醛释放量≤1.5mg/L；耐磨性磨30r后无露底现象；可迁移元素（可溶性重金属）检测合格；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1％。\n4、五金配件：采用优质三合一连接件，检测依据符合：GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法；GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级；检测项目满足：锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度在150°～190°范围内；金属镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉 强度≥560N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N；三合一偏心连接件中偏心体与连 接螺杆的扭矩≥8.5N·m；中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rᴘ）≥9级；外观评级（Rᴀ）≥9级。",3,"张"]
[2,"办公椅（座椅）","常规",null,"1、头枕：外框采用聚丙烯+玻璃纤维（PP+GF），使用透气网布，具有3D升降翻转功能。头枕整体升降行程不小于45mm，枕面翻转角度不小于120度。\n2、腰靠：内侧贴合面为PU一次发泡定型，贴面使用凸点顶腰设计，紧密贴护腰椎，腰靠可上下调节，调节行程不小于30mm。 \n3、椅背：外框采用聚丙烯+玻璃纤维（PP+GF）材质，稳定性、耐热性、耐老化性能强。使用透气网布。\n4、扶手：升降扶手，扶手支柱采用聚酰胺+玻璃纤维（PA+GF）材质，扶手接触面采用PU材质。\n5、座垫：高密一次发泡成型定型棉，座面使用高透气纤维布料，座前圆弧延垂。\n6、转椅底盘：可调节四档倾仰功能底盘，底盘自带不低于3.0mm防爆钢板。                                                                                7、气压棒：采用优质钢材，上下升降行程不小于65mm,360度灵敏旋转。                                                                            8、脚架：脚架半径不小于340mm，PA（聚酰胺）一次性模铸成型五星脚。\n9、脚轮：直径不小于55mm，采用PA（聚酰胺）材质，耐磨，滑动旋转灵敏度高。",14,"把"]
[3,"客人椅","常规",null,"1、腰靠：采用聚丙烯（PP）材质，要求紧密贴护腰椎，腰靠可上下调节，调节行程不低于70mm。                                                                   \n2、椅背：框架采用聚丙烯（PP）加30%玻纤（GF）材质，要求耐热耐磨抗老化，耐用不掉色；靠背使用透气网布。\n3、扶手：固定扶手，采用聚丙烯（PP）材质。                                                                       4、座垫：采用高密度海绵包裹厚度不低于12mm多层夹板，座面使用高透气纤维布料。\n5、弓形脚架：采用壁厚不小于2.0mm，直径不小于25mm套管钢架，钢架整体经表面处理后静电喷涂，呈现黑色哑光效果。                               ",47,"把"]
[4,"储物柜","900*350*2000",null,"1、基材：采用≥0.8mm优质冷轨钢板，经模压一次成形经除锈处理，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，防锈耐腐蚀，使用时无异味。检测依据满足：GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带；GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验。检测项目满足：力学性能（规定塑性延伸强度Rᴘ₀.₂≥195MPa；抗拉强度Rm≥335MPa；断后伸长率A₈₀mm≥28％）；弯曲试验：试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹；表面结构：平均粗糙度Ra≤0.5μm;表面质量：钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷；钢板及钢带不应有目视可见分层。中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rᴘ）≥9级；外观评级（Rᴀ）≥9级。\n2、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-水洗-钝化。\n3、表面：采用优质环保塑粉金属喷漆(塑)涂层硬度≥H，金属喷漆(塑)涂层冲击强度应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆(塑)涂层附着力≤2级，金属电镀层抗盐雾48h，1.5mm以下锈点≤20点 1/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计) 符合GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法要求。\n4、漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜耐用冲击性能符合国家标准。\n5、喷涂设备为自动流水线，使产品表面喷涂层均匀耐久。\n                                                             ",2,"组"]
[5,"办公桌","1600*600*1050",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、三聚氰胺板：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n3、封边：采用优质PVC封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损。检测依据符合：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求。检测项目满足：塑料封边条外观（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直，无缺损）；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；封边条甲醛释放量≤1.5mg/L；耐磨性磨30r后无露底现象；可迁移元素（可溶性重金属）检测合格；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1％。\n4、五金配件：采用优质三合一连接件，检测依据符合：GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法；GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级；检测项目满足：锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度在150°～190°范围内；金属镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉 强度≥560N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N；三合一偏心连接件中偏心体与连 接螺杆的扭矩≥8.5N·m；中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rᴘ）≥9级；外观评级（Rᴀ）≥9级。",2,"张"]
[6,"办公椅（座椅）","常规",null,"1、腰靠：内侧贴合面为PU一次发泡定型，贴面使用凸点顶腰设计，紧密贴护腰椎，腰靠可上下调节，调节行程不小于30mm。 \n2、椅背：外框采用聚丙烯+玻璃纤维（PP+GF）材质，稳定性、耐热性、耐老化性能强。使用透气网布。\n3、扶手：固定扶手，扶手支柱和接触面采用聚丙烯+玻璃纤维（PP+GF）材质。\n4、座垫：高密一次发泡成型定型棉，座面使用高透气纤维布料，座前圆弧延垂。\n5、转椅底盘：原位锁定倾仰底盘，底盘自带不低于3.0mm防爆钢板。\n6、气压棒：采用优质钢材，上下升降行程不小于65mm,360度灵敏旋转。\n7、脚架：脚架半径不小于340mm，PA（聚酰胺）一次性模铸成型五星脚。\n8、脚轮：直径不小于55mm，采用PA（聚酰胺）材质，耐磨，滑动旋转灵敏度高。",47,"把",null," "]
[7,"采血椅","常规",null,"1、基材：采用实木（橡木或桦木）作为基材，经过烘干、防潮、防虫、防腐处理、抗弯力强，不易变形，符合GB 18584-2001、GB/T 1933-200和GB/T 1931-2009标准，其中必检测甲醛释放量合格。                                                                                                                                                                                  2、油漆（底漆、面漆）：采用环保油漆涂层，涂层平整光滑；                                       3、海绵（阻燃）：采用优质高密度海绵，软硬适中，符合人体工程学原理，坐感舒适，其他技术指标符合GB/T 10802-2006、GB 8624-2012标准，必检测B₁级燃烧性能、干热老化后拉伸强度变化率和回弹率合格。                                                                                             4、表面优质西皮覆面。 ",7,"把"]
[8,"存包柜","4250*450*1800",null,"1、CPU参数：Cortex-M3 低功耗处理器 主频：72 MHz  运行内存：2 MB  Falsh 32MB\n2、显示屏：3.5寸TFT触摸屏 分辨率：480*320  显色：1600万\n3、语音系统：采用进口音频解码芯片VS1053 真人语音发音 操作提示\n4、采用高精度电容指纹识别器。\n5、门锁控制：采用大功率MOS管，具有短路自我保护防止短路起火。\n6、电子防盗锁：符合GA 374-2019电子防盗锁检测依据GA 701-2007指纹防盗锁通用技术条件QB/T 1621-2015(2017)家具锁标准。要求电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾11电镀件耐腐蚀试验后，应达到外观评级RA6级的10级符合；稳定性：电子防盗锁连续通电168h,每天进15稳定性行不少于30次的启、闭操作，不应通过符合/出现误动作、电气故障或机械故障；气候环境适应性：高温试验：样品处于工作状态，放入温度为55℃的温度箱，持续2小时。试验后锁具应能正常启、闭；恒定湿热试验：样品处于非工作状态，放入温度为40℃、相对湿度为93%的温度箱，持续48小时。试正常启闭，绝缘电阻大于验后锁具应能正常启、闭，绝缘电阻、抗电强度应100MΩ,抗电强度满足要满足要求。低温试验：样品处于不加电状态，放入温度为10℃的温度箱，持续2小时。试验后锁具应能正常符合启、闭。\n7、采用裸板≥0.8MM优质冷轧钢板，柜体经过多出酸洗，磷化一体成型。外表静电喷塑整体烘烤温度200度以上。保证柜体的美观性。整机多处加强处理保证坚固性。指纹存取功能",60,"门"]
[10,"护士站2","4000*700*750/1150（一套）",null,"1、基材：采用优质中密度纤维板，厚度≥18mm，经防潮、防虫、防腐处理，符合标准GB/T 11718-2009及GB 18580-2017要求，检测项目不少于15项；\n2、贴面：采用0.8mm厚木皮贴面，符合GB/T 13010-2006、GB 18580-2017标准；\n3、油漆：采用优质环保油性油漆（涂料），符合标准GB 18581-2009及GB/T 23997-2009要求，检测项目不少于12项，其中必检测铅笔硬度（擦伤）、VOC、笨及TDI、HDI；\n4、配件：采用优质缓冲滑轨、缓冲门铰等五金件；                                                             5、石材部分采用优质人造大理石板，裸板厚度≥12mm，强度高、耐腐蚀、耐污染。  ",4,"米"]
[11,"办公桌","1600*1200*750",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、三聚氰胺板：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n3、封边：采用优质PVC封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损。检测依据符合：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求。检测项目满足：塑料封边条外观（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直，无缺损）；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；封边条甲醛释放量≤1.5mg/L；耐磨性磨30r后无露底现象；可迁移元素（可溶性重金属）检测合格；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1％。\n4、五金配件：采用优质三合一连接件，检测依据符合：GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法；GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级；检测项目满足：锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度在150°～190°范围内；金属镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉 强度≥560N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N；三合一偏心连接件中偏心体与连 接螺杆的扭矩≥8.5N·m；中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rᴘ）≥9级；外观评级（Rᴀ）≥9级。",2,"张"]
[12,"文件柜","1600*400*2000",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，隔板顶板厚度不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、封边：优质1.5mm 厚PVC封边条全自动封边，粘接采用高温颗粒热熔胶,全自动封边机封边,粘接牢固,无脱胶、无鼓泡、防水，符合QB/T 4463-2013标准，封边条甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）检测合格。\n3、胶粘剂：采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强；符合GB 18583-2008、HG/T 2727-2010标准。其中总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、苯、游离甲醛检验合格。                                         4、五金配件：采用优质三合一连接件、导轨、拉手。三合一连接件符合GB/T 28203-2011、GB/T 223.79-2007标准.导轨、拉手符合GB/T 3325-2017标准。",2,"组"]
[13,"茶水柜","800*400*850",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、三聚氰胺板：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n3、封边：采用优质PVC封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损。检测依据符合：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求。检测项目满足：塑料封边条外观（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直，无缺损）；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；封边条甲醛释放量≤1.5mg/L；耐磨性磨30r后无露底现象；可迁移元素（可溶性重金属）检测合格；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1％。\n4、五金配件：采用优质三合一连接件，检测依据符合：GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法；GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级；检测项目满足：锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度在150°～190°范围内；金属镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉 强度≥560N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N；三合一偏心连接件中偏心体与连 接螺杆的扭矩≥8.5N·m；中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rᴘ）≥9级；外观评级（Rᴀ）≥9级。",2,"个"]
[14,"沙发","1650*800*800 ",null,"1、表层：采用优质猫抓皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海棉：采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜。\n3、架子：实木框架，弹簧扣精工制作，承受压力达300kg。",2,"张"]
[15,"办公桌","1600*1400*750/1100",null,"1、板材：E0级三聚氰胺板，台面及隔板不低于25mm，其余部件不低于16mm，依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n2、封边：优质1.5mm 厚PVC封边条全自动封边，粘接采用高温颗粒热熔胶,全自动封边机封边,粘接牢固,无脱胶、无鼓泡、防水，符合QB/T 4463-2013标准，封边条甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）检测合格。\n3、家具用胶粘剂：采用优质环保白乳胶，粘接层具有较好的韧性和耐久性。检测依据符合：GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量；检测项目满足：外观乳白色，无可视粗颗粒或异物；（总挥发性有机物、甲苯+二甲苯）两项检测合格；最低成膜温度≤2℃；压缩剪切强度（干强度≥10MPa；湿强度≥3MPa）。                                                                                                           4、五金配件：采用优质三合一连接件、导轨、拉手。三合一连接件符合GB/T 28203-2011、GB/T 223.79-2007标准。抽屉导轨：使用优质三节导轨，承重性好、抽拉丝滑。检测依据符合：QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨；GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验。检测项目满足：垂直向下静载荷（过载）300N，10次：试验后应：a）所有组件或结合处不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件不应分离 ；水平侧向静载荷（过载）150N，水平各5次实验检测结果合格；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4％；人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）检测合格。",10,"位"]
[16,"木制书柜（文件柜）","1200*400*2000",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面及隔板不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、三聚氰胺板：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n3、封边：采用优质封边条，配合PUR封边工艺，板件四周封边（防尘、环保、美观）。\n4、配件：静音液压缓冲铰链，检测依据符合：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件；QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链。检测项目满足：垂直静载荷（过载）：A型门，≥30kg，≥10次实验后检测合格；水平静载荷（过载）A型门，≥70N，≥10次实验后检测合格；操作力（耐久性试验前：打开力和关闭力不应大于20N；耐久性试验后：打开力和关闭力不应大于20N）;耐久性≥80000次无损；下沉量、金属件外观性能要求2项检测合格；中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rᴘ）≥9级；外观评级（Rᴀ）≥9级。                                                        ",5,"组"]
[18,"条桌","1400*500*750",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面及隔板不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、封边：优质1.5mm 厚PVC封边条全自动封边，粘接采用高温颗粒热熔胶,全自动封边机封边,粘接牢固,无脱胶、无鼓泡、防水，符合QB/T 4463-2013标准，封边条甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）检测合格。\n3、胶粘剂：采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强；符合GB 18583-2008、HG/T 2727-2010标准。其中总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、苯、游离甲醛检验合格。                                                         4、五金配件：采用优质三合一连接件、导轨、拉手。三合一连接件符合GB/T 28203-2011、GB/T 223.79-2007标准.导轨、拉手符合GB/T 3325-2017标准。",22,"张"]
[20,"检查床","1900*600*600",null,"1、面材：采用优质PU皮，皮面光泽度好，透气性强\n2、框架：钢制框架,壁厚不低于1.2mm； \n3、海绵：采用优质发泡海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，3万次回弹不变形纪录，海绵的形状既具现代灵感，符合人体工程学原理，坐感舒适；                                                     4、搭配点连式一次性床单，实现快速更换床单。",8,"张"]
[21,"检查床2","1900*600*600",null,"1、面材：采用优质PU皮，皮面光泽度好，透气性强\n2、框架：钢制框架,壁厚不低于1.2mm； \n3、海绵：采用优质发泡海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，3万次回弹不变形纪录，海绵的形状既具现代灵感，符合人体工程学原理，坐感舒适；                                                           ",16,"张"]
[22,"办公桌","1400*700*1050",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、三聚氰胺板：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n3、封边：采用优质PVC封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损。检测依据符合：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求。检测项目满足：塑料封边条外观（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直，无缺损）；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；封边条甲醛释放量≤1.5mg/L；耐磨性磨30r后无露底现象；可迁移元素（可溶性重金属）检测合格；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1％。\n4、胶粘剂：采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强；符合GB 18583-2008、HG/T 2727-2010标准。其中总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、苯、游离甲醛检验合格。                                                      5、钢架：检测依据符合：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。检测项目符合：涂层中可溶性重金属检测合格；金属喷涂层硬度≥3H；金属喷涂层附着力≥2级（0级最好）；金属喷涂层抗盐雾24h中性盐雾试验，不低于9级。",24,"张"]
[26,"沙发","4000*1100*760",null,"1、表层：采用优质猫抓皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海棉：采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜。\n3、架子：实木框架，弹簧扣精工制作，承受压力达300kg。",2,"套"]
[27,"沙发","4000*1100*760",null,"1、表层：采用优质猫抓皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海棉：采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜。\n3、架子：采用优质不锈钢框架，承受压力达300kg。",2,"套"]
[28,"沙发","定制",null,"1、表层：采用优质猫抓皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海棉：采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜。\n3、架子：采用优质不锈钢框架，承受压力达300kg。",1,"套"]
[29,"沙发","常规",null,"1、表层：采用优质猫抓皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海棉：采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜。\n3、架子：采用优质不锈钢框架，承受压力达300kg。",2,"套"]
[30,"茶几","常规1+1",null,"1、台面采用优质人造石板≥8mm，强度高、耐腐蚀、耐污染、纹路自然优美。\n2、金属框架采用优质钢管加粗加厚管材壁厚不低于1.2mm，经激光切管，定孔，焊接，抛光打磨后表面喷涂处理，稳固性强。",1,"套"]
[31,"花架","350*1000（定制）",null,"1、采用≥12mmE0级实木多层板基材，双层横竖交织压合而成，保证基材不变形、不开裂、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观，依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，要求理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于E0级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。选用0甲醛家具专用白乳胶，甲醛释放量≤0.124mg/m³（气候箱检测法），符合国标GB/18580-2017甲醛释放检测环保标准符合。\n2、采用环保水性漆，五底三面油漆工艺，开放式喷涂，健康环保，表面更光滑，色泽更艳丽。检测依据符合：GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量。检测项目满足：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、VOC含量两项检测合格；贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常；耐水性（耐水性（24h）、耐沸水性（15min））无异常；耐醇性（50％，1h）无异常；耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。",19,"米"]
[32,"餐桌椅","1200*700*750",null,"1、桌面：采用≥12mmE0级实木多层板基材，双层横竖交织压合而成，保证基材不变形、不开裂、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观，依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，要求理化性能（含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于E0级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。防火板贴面，依据GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，要求理化性能（表面耐磨、耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染、耐光色牢度、耐辐射热、耐沸水、耐大球冲击）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于E0级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n2、桌架：钢架选用国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成形前经过特殊防腐处理，符合GB/T3325-2017金属家具通用技术标准；主体钢架为异形三角管，选用85.5*34.5*1.5足厚优质家具专用钢材，钢架采用激光切割+自动焊接而成，三脚均采用单管一体成型，强度高，整体与台面连接牢固不晃动，不倾翻；底座选用直径450*7mm足厚钢板激光切割，四脚打磨光滑，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检测标准要求。表面经高温除油、除污、酸洗，经高压静电喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强，涂层厚度不低于60μm，抗腐蚀、不易生锈、经久耐用。\n3、设计：外观简约时尚，工艺为原创设计，杜绝仿冒伪劣产品。",22,"套"]
[33,"储物柜","860*400*1850",null,"1、基材：采用≥0.8mm优质冷轨钢板，经模压一次成形经除锈处理，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，防锈耐腐蚀，使用时无异味。检测依据满足：GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带；GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验。检测项目满足：力学性能（规定塑性延伸强度Rᴘ₀.₂≥195MPa；抗拉强度Rm≥335MPa；断后伸长率A₈₀mm≥28％）；弯曲试验：试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹；表面结构：平均粗糙度Ra≤0.5μm;表面质量：钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷；钢板及钢带不应有目视可见分层。中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rᴘ）≥9级；外观评级（Rᴀ）≥9级。                                                                  2、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-水洗-钝化。\n3、表面：采用优质环保塑粉，应无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆(塑)涂层附着力强，符合金属家具通用技术条件、轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法要求。\n4、漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜耐用冲击性能符合国家标准。\n5、喷涂设备为自动流水线，使产品表面喷涂层均匀耐久。",36,"组"]
[34,"沙发","2120*800*860 ",null,"1、表层：采用优质猫抓皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海棉：采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜。\n3、架子：实木框架，弹簧扣精工制作，承受压力达300kg。",1,"张"]
[35,"沙发","常规双人位",null,"1、表层：采用优质猫抓皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海棉：采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜。\n3、架子：实木框架，弹簧扣精工制作，承受压力达300kg。",1,"张"]
[36,"沙发","常规单人位",null,"1、表层：采用优质猫抓皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海棉：采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜。\n3、架子：实木框架，弹簧扣精工制作，承受压力达300kg。",2,"张"]
[37,"茶几","1200*600*450",null,"1、板材：E0级三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB 8624-2012、GB 18580-2017标准，B₁（C）级燃烧性能、甲醛释放限量、24h吸水厚度膨胀率检测合格。\n2、封边：优质1.5mm 厚PVC封边条全自动封边，粘接采用高温颗粒热熔胶,全自动封边机封边,粘接牢固,无脱胶、无鼓泡、防水，符合QB/T 4463-2013标准，封边条甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）检测合格。\n3、胶粘剂：采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强；符合GB 18583-2008、HG/T 2727-2010标准。其中总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、苯、游离甲醛检验合格。                         4、五金配件：采用优质三合一连接件、导轨、拉手。三合一连接件符合GB/T 28203-2011、GB/T 223.79-2007标准.导轨、拉手符合GB/T 3325-2017标准。台面烤漆工艺。",3,"张"]
[38,"检查床","1900*900*600",null,"1、面材：采用优质PU皮，皮面光泽度好，透气性强，采用环保水性漆，五底三面油漆工艺，开放式喷涂，健康环保，表面更光滑，色泽更艳丽。检测依据符合：GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量。检测项目满足：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）、VOC含量两项检测合格；贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常；耐水性（耐水性（24h）、耐沸水性（15min））无异常；耐醇性（50％，1h）无异常；耐干热性[（70±2）℃，15min]≤2级。\n2、框架：钢制框架，壁厚不低于1.2mm； \n3、海绵：采用优质发泡海绵，靠背为38#海绵，坐垫为45#海绵，软硬适中，回弹性能好，3万次回弹不变形纪录，海绵的形状既具现代灵感，符合人体工程学原理，坐感舒适；                                                4、搭配点连式一次性床单，实现快速更换床单，减轻医生负担。",1,"张"]
[39,"办公桌","1600*700*1050",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、三聚氰胺板：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n3、封边：采用优质PVC封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损。检测依据符合：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求。检测项目满足：塑料封边条外观（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直，无缺损）；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；封边条甲醛释放量≤1.5mg/L；耐磨性磨30r后无露底现象；可迁移元素（可溶性重金属）检测合格；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1％。\n4、胶粘剂：采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强；符合GB 18583-2008、HG/T 2727-2010标准。其中总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、苯、游离甲醛检验合格。                                                      5、钢架：检测依据符合：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。检测项目符合：涂层中可溶性重金属检测合格；金属喷涂层硬度≥3H；金属喷涂层附着力≥2级（0级最好）；金属喷涂层抗盐雾24h中性盐雾试验，不低于9级。",1,"张"]
[40,"休闲椅","常规",null,"1、表层：采用优质猫抓皮覆面，表面柔软，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海棉：采用优质高回弹海棉，要求回弹率≥35%，拉伸强度≥80kPa,拉伸率≥150%，涂防老化变形保护膜。\n3、架子：黑色五金脚，承受压力达300kg。",2,"张"]
[41,"茶几","700*550",null,"1、台面采用优质人造石板≥8mm，强度高、耐腐蚀、耐污染、纹路自然优美。\n2、金属框架采用优质钢管加粗加厚管材壁厚不低于1.2mm，经激光切管，定孔，焊接，抛光打磨后表面喷涂处理，稳固性强。",1,"张"]
[13,"发言台","常规",null,"1、基材：采用E0级健康环保三聚氰胺板，台面不低于25mm，其余部件不低于16mm。表面采用肤感饰面，触感舒适，质感高级、无眩光污染、防指纹、抗污性强、耐磨耐用。\n2、三聚氰胺板：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，要求理化性能（静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）均检测合格；依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量达到或优于EO级；抗菌性能要求金黄色葡萄球菌的抑菌率≥90％，大肠杆菌的抑菌率≥90％。\n3、封边：采用优质PVC封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，边缘应光滑平直，无缺损。检测依据符合：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求。检测项目满足：塑料封边条外观（背胶处理应均匀、边缘应光滑平直，无缺损）；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；封边条甲醛释放量≤1.5mg/L；耐磨性磨30r后无露底现象；可迁移元素（可溶性重金属）检测合格；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1％。\n4、五金配件：采用优质三合一连接件，检测依据符合：GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法；GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级；检测项目满足：锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度在150°～190°范围内；金属镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉 强度≥560N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1000N；三合一偏心连接件中偏心体与连 接螺杆的扭矩≥8.5N·m；中性盐雾（NSS）、乙酸盐雾（AASS）、铜加速乙酸盐雾（CASS）试验周期≥72h，保护评级（Rᴘ）≥9级；外观评级（Rᴀ）≥9级。",2,"个"]
["预算合计（小写）：546870元"]